眼科视光中心镜架购买要求

眼科视光中心镜架购买要求如下：

一、镜架品牌要求

国内外知名品牌，如蔡司、依视路、豪雅、上海名角、厦门雅瑞、江苏万新等，确保镜架的舒适性和耐用性，质量相对有保障，且售后服务更完善。

二、镜架类型要求

（一）全框架：最常用的一款镜架类型，特点是牢固、易于定型，可遮掩一部分的镜片厚度。

（二）半框架：是指一部分有框、部分无框的镜架设计。这种设计既保留了传统全框眼镜的稳定性和保护性，又融入了无框眼镜的轻盈和时尚感。半框架眼镜的镜框通常只覆盖镜片的一部分，如上半部分或边缘部分，而镜片的其余部分则裸露在外。这种设计使得眼镜更加透气、轻盈，同时也有助于提升佩戴者的舒适度和时尚感。

三、镜架材质要求

（一）金属材质镜架

1.纯钛：材料轻，抗腐蚀能力强，电镀层牢固。但做工工艺难，因此款式偏简单，价格稍贵。

2.不锈钢：韧性好、不易变形、价格适中、一般IP电镀上色。但喷漆上色易掉色、不易调整。

3.钨钛、聚醚酰亚胺、钨碳：塑钢镜框种类之一，具有防滑、佩戴舒适的作用。

（二）非金属材质镜架

1.板材：酸酯纤维材质（少部分海马尼材质），抗过敏防汗、耐腐蚀、不易掉色、价格适中、硬度高。但重量偏重、调整难度高。

2.TR：又称塑胶钛，是一种具有记忆性的高分子材料，耐腐蚀、轻盈不压鼻、不易变形、价格适中、易上色好看。但不易调整，透明色氧化会发黄影响美观。

3.PC：材料聚碳酸酯，又名宇宙片、防弹玻璃，超硬抗冲击、价格低。但不环保、易掉色、难调整。

4.环氧树脂：比重轻，色彩鲜艳，而且弹性好，寿命长。镜腿处没有蕊，颜色较鲜艳。

（三）混合材料制成的镜架

金属及塑料混合制成，造型精巧、秀丽，给人以典雅之感，且不易燃烧，增加了镜架的强度。

四、其他要求

包含以上或超出范围要求。不常规备货，患者付费后再发货。不畅销的镜架能退货。有一定的售后能力。