**申购仪器设备的技术参数及配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项参数说明 |
| 申购设备名称 | 心电图机 |
| 用途及适用人群 | 用于胸部不适、卒中患者心电图检查，对于心肌梗死患者能快速识别，使得患者得到快速有效处理，是一项无损伤性无痛苦的、安全的循环系统疾病的一项辅助检查方法，对协助诊断，了解心脏功能，指导治疗，已广泛应用于临床。 |
| 设备的功能要求 | 1. 可同时记录1道、2道、3道心电流波形，同时显示12道心电波形 2. 自动记录、实时记录、分析结果 3. 1分钟1个节律导联的DOG波形记录 4. 手动记录负荷后心电检查 5. 手动打印心电分析图报告 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | **1.主面板：**  1.1黑白LCD（带背光）显示屏  1.2 ECG输入阻抗功能  1.3波形数据处理  1.4打印机  **2.电池：**  12v，电池工作时间120分钟以上 |
| 软、硬件的  配置要求 | 1. 主机：操作面板参阅本章“操作面板”，纸仓放置打印纸，LCD屏幕显示ECG波形、患者信息、标记和信息  2. 导联线，吸着电极、四肢电极、电池和嵌入式软件组成 |
| 其它要求 | 不需要医院网络系统 |