**采购需求**

**全飞秒激光治疗系统（德国蔡司）激光腔技术需求：**

**一，服务说明及要求**  
1. 服务设备：VisuMax 飞秒激光角膜屈光治疗仪  
2. 本次服务类型：VisuMax激光腔模块配件更换、故障维修，包含维修所涉及的差旅，人工等一切费用。

3.付款方式：招标时约定。  
**二、相关技术参数要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| 技术参数 | 规格及要求 |
| 企业资质 | 国内注册，具备法人资格。无重大违法失信行为。不接受联合体报名。 |
| 仓储及备件供应 | 需在国内设有备件仓库 |
| 客服服务 | 提供免费维修服务热线支持 |
| 服务响应 | 提供 24 小时 X 7 天在线电话支持，2 小时电话响应，48小时到达现场 |
| 工程师要求 | 工程师至少1名 提供工程师2024年任意3个月的社保缴纳记录 |
| 配件参数 | 激光腔组件：包含激光头和控制器，以及之间的连接线缆 激光频率：500kHz  激光输出功率范围：400-700mW 激光脉冲能量：>800nJ 激光脉宽范围：220-580fs 激光波长：>1043nm |
| 配件质保 | 三个月 |