**申购血液透析设备配套血压计设备的技术参数及配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项参数说明 |
| 申购设备名称 | 血液透析设备配套血压计 |
| 用途及适用人群 | 血液透析设备配套血压计主要用于监测行血液透析过程中的患者血压，并根据血压调整患者治方案，已广泛应用于临床。 |
| 设备的功能要求 | 需要与目前科室所使用的血液透析机DBB-27C及血液透析滤过机DBB-07匹配。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化，具有自动稳压功能，在低血压报警时可联动调节脱水速度和血流量，提高治疗安全 |
| 软、硬件的  配置要求 | 中文操作系统； |
| 其它要求 | 1.设备使用期限5年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。  2.整机免费质保3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。  3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。  4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。  5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |

**科主任签名：**

**日 期：**