**申购仪器设备的技术参数及配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项参数说明 |
| 申购设备名称 | 电磁场治疗仪 |
| 用途及适用人群 | 电磁场治疗适应于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。能减轻病人的痛苦，促进患者康复有一定的实用意义，已广泛应用于临床。适用人群：骨折、创伤及骨科其他疾病患者。 |
| 设备的功能要求 | 适用于骨折、创伤、骨科其他疾病的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进折愈合。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1. **主机：** 2. 主机1台，液晶显示屛、电疗输出座、调节旋钮、电源保险丝、电源插座、磁疗输出座、电源开关、接地端子。   2）移动推车   1. **配件结构：** 2. 自粘性电极：电极片尺寸规格：50cm×50cm，电极片导电阻抗不大于500Ω，电极片电源密度≤2.2A/cm² 3. 电疗输出线：电疗输出线的四芯接头与主机上的电疗输出座相连接并旋紧接口，电疗输出线有A、B两组输出插头，可分别连接四个治疗电极。 4. 磁疗头：磁疗头两端是可以伸张，可根据治疗部位大小进行合理调整两端的宽度，将磁疗头的两端夹在患者治疗部位两侧，适应患者更好接受治疗. 5. **功能及参数：**   1）中频电疗输出强度0-140A（峰值强度）可调；  2)中频电疗具有四种固定治疗模式，骨折各期针对性治疗；  3)电疗治疗强度实时数字显示；电疗输出波形动态显示，输出一目了然；  4)磁疗具有四种治疗模式，对各种各种进行针对性治疗；  万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度；  5)治疗时间0-99分钟可调，默认为20分钟；治疗结束自动停止，声音提示。 |
| 软、硬件的  配置要求 | 1. 主机1台 2. 自粘性电极12个 3. 电疗输出线2根 4. 磁疗头1个 5. 磁疗输出线2根   6.外接电源线1根 |
| 其它要求 | 1.设备使用期限6年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。  2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。  3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。  4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 |